{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":175,"n_cols":12,"rows_kept":175,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,10,0],[2,1,10,1],[2,3,10,3],[2,4,10,4],[2,5,10,5],[11,0,14,0],[11,1,14,1],[11,3,14,3],[11,4,14,4],[11,5,14,5],[15,0,21,0],[15,3,21,3],[16,1,17,1],[18,1,21,1],[18,4,21,4],[22,0,28,0],[22,1,28,1],[22,3,28,3],[22,4,28,4],[29,0,32,0],[29,1,32,1],[29,3,32,3],[29,4,32,4],[29,5,32,5],[33,0,41,0],[33,1,41,1],[33,3,41,3],[33,4,41,4],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[42,3,45,3],[42,4,45,4],[42,5,45,5],[46,0,57,0],[46,1,57,1],[46,3,57,3],[46,4,57,4],[46,5,57,5],[58,0,61,0],[58,1,61,1],[58,3,61,3],[58,4,61,4],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[62,3,64,3],[62,4,64,4],[65,0,68,0],[65,1,68,1],[65,3,68,3],[65,4,68,4],[65,5,68,5],[69,0,78,0],[69,1,78,1],[69,3,78,3],[69,11,78,11],[79,0,82,0],[79,1,82,1],[79,3,82,3],[79,4,82,4],[79,5,82,5],[83,0,86,0],[83,1,86,1],[83,3,86,3],[83,4,86,4],[83,5,86,5],[87,0,90,0],[87,1,90,1],[87,3,90,3],[87,4,90,4],[87,5,90,5],[91,0,97,0],[91,1,97,1],[91,3,97,3],[91,11,97,11],[98,0,104,0],[98,1,104,1],[98,3,104,3],[98,11,104,11],[105,0,110,0],[105,1,110,1],[105,3,110,3],[105,11,110,11],[111,0,114,0],[111,1,114,1],[111,3,114,3],[111,4,114,4],[111,5,114,5],[115,0,121,0],[115,1,121,1],[115,3,121,3],[115,4,121,4],[115,5,121,5],[122,0,124,0],[122,1,124,1],[122,3,124,3],[122,4,124,4],[122,5,124,5],[125,0,128,0],[125,1,128,1],[125,3,128,3],[125,4,128,4],[125,5,128,5],[129,0,137,0],[129,1,137,1],[129,3,137,3],[138,0,145,0],[138,1,145,1],[138,3,145,3],[138,11,145,11],[146,0,152,0],[146,1,152,1],[146,3,152,3],[146,11,152,11],[153,0,159,0],[153,1,159,1],[153,3,159,3],[153,4,159,4],[160,0,165,0],[160,1,165,1],[160,3,165,3],[160,11,165,11],[166,0,174,0],[166,1,174,1],[166,3,174,3],[166,11,174,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年如皋市重点污染源废水执法监测统计表3"]
["企业名称","监测点","监测项目","监测日期","流量(m³/s)","水温(°C)","进口浓度","排放浓度","排放标准","单位","是否超标","备注"]
["如皋市富港水处理有限公司","废水排放口","六价铬","2024-10-15","0.1852","25","","<0.004","0.05","mg/L","否",""]
[null,null,"总氮（以N计）",{"$nulls":3},"40.4","9.45","15","mg/L","否",""]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",{"$nulls":3},"12.8","1.30","5","mg/L","否",""]
[null,null,"总铬",{"$nulls":3},"","0.026","0.1","mg/L","否",""]
[null,null,"挥发酚",{"$nulls":3},"","0.01","0.5","mg/L","否",""]
[null,null,"悬浮物",{"$nulls":3},"","9","10","mg/L","否",""]
[null,null,"石油类",{"$nulls":3},"","<0.06","1","mg/L","否",""]
[null,null,"化学需氧量",{"$nulls":3},"276","28","50","mg/L","否",""]
[null,null,"总磷（以P计）",{"$nulls":3},"1.79","0.16","0.5","mg/L","否",""]
["如皋市蒲涛污水处理有限公司","湿地排口","总氮（以N计）","2024-10-17","0.0579","23","33.1","4.77","20","mg/L","否",""]
[null,null,"总磷（以P计）",{"$nulls":3},"2.84","0.06","1","mg/L","否",""]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",{"$nulls":3},"29.0","0.074","8;15","mg/L","否",""]
[null,null,"化学需氧量",{"$nulls":3},"86","12","60","mg/L","否",""]
["如皋宏皓金属表面水处理有限公司","镍车间排口","总镍","2024-10-22","","","","0.023","0.1","mg/L","否",""]
[null,"铬车间排口","总铬",null,"","","","0.038","0.5","mg/L","否",""]
[null,null,"六价铬",null,"","","","<0.004","0.1","mg/L","否",""]
[null,"废水排放口","总锌",null,"0.0282","","","0.028","1.0","mg/L","否",""]
[null,null,"化学需氧量",null,null,"","","30","50","mg/L","否",""]
[null,null,"总磷（以P计）",null,null,"","","0.03","0.5","mg/L","否",""]
[null,null,"石油类",null,null,"","","<0.06","1","mg/L","否",""]
["如皋宏皓金属表面水处理有限公司","废水排放口","氟化物","2024-10-22","0.0282","","","4.18","10","mg/L","否",""]
[null,null,"总氮（以N计）",null,null,"","","2.98","15","mg/L","否",""]
[null,null,"氰化物（总氰化合物）",null,null,"","","0.006","0.2","mg/L","否",""]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",null,null,"","","0.268","8","mg/L","否",""]
[null,null,"总铝",null,null,"","","0.038","2.0","mg/L","否",""]
[null,null,"总铜",null,null,"","","0.007","0.3","mg/L","否",""]
[null,null,"悬浮物",null,null,"","","9","10","mg/L","否",""]
["富港建设集团有限公司","污水排放口","化学需氧量","2024-10-15","0.014703","23.3","46","7","50","mg/L","否",""]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",{"$nulls":3},"18.4","0.211","5;8","mg/L","否",""]
[null,null,"总磷（以P计）",{"$nulls":3},"1.67","0.08","0.5","mg/L","否",""]
[null,null,"总氮（以N计）",{"$nulls":3},"19.9","6.40","15","mg/L","否",""]
["南通新敦煌染业有限公司","废水排放口","总磷（以P计）","2024-11-12","0.01272","","","0.11","1.5","mg/L","否",""]
[null,null,"总氮（以N计）",null,null,"","","16.9","30","mg/L","否",""]
[null,null,"悬浮物",null,null,"","","39","100","mg/L","否",""]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",null,null,"","","10.6","20","mg/L","否",""]
[null,null,"苯胺类",null,null,"","","0.98","1.0","mg/L","否",""]
[null,null,"色度",null,null,"","","60","80","倍","否","pH7.6,橙色"]
[null,null,"化学需氧量",null,null,"","","136","200","mg/L","否",""]
[null,null,"pH值",null,null,"","","7.6","6-9","无量纲","否","27.1℃"]
[null,null,"硫化物",null,null,"","","0.005","0.5","mg/L","否",""]
["如皋市兴常污水处理有限公司","废水排放口","总氮（以N计）","2024-10-16","0.09021","22.5","24.9","4.89","15","mg/L","否",""]
[null,null,"化学需氧量",{"$nulls":3},"75","26","50","mg/L","否",""]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",{"$nulls":3},"9.82","0.455","5","mg/L","否",""]
[null,null,"总磷（以P计）",{"$nulls":3},"2.60","0.15","0.5","mg/L","否",""]
["如皋市青山污水处理厂","排放池","六价铬","2024-11-21","0.039491","16.1","","<0.004","0.05","mg/L","否",""]
[null,null,"总磷（以P计）",{"$nulls":3},"","0.07","1","mg/L","否",""]
[null,null,"总铬",{"$nulls":3},"","<0.004","0.1","mg/L","否",""]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",{"$nulls":3},"","1.60","8;15","mg/L","否",""]
[null,null,"石油类",{"$nulls":3},"","<0.06","3","mg/L","否",""]
[null,null,"五日生化需氧量（BOD5）",{"$nulls":3},"","2.6","20","mg/L","否",""]
[null,null,"总镉",{"$nulls":3},"","<0.005","0.01","mg/L","否",""]
[null,null,"总铅",{"$nulls":3},"","<0.07","0.1","mg/L","否",""]
[null,null,"化学需氧量",{"$nulls":3},"","10","60","mg/L","否",""]
[null,null,"悬浮物",{"$nulls":3},"","9","20","mg/L","否",""]
[null,null,"总氮（以N计）",{"$nulls":3},"","9.18","20","mg/L","否",""]
[null,null,"阴离子表面活性剂（LAS）",{"$nulls":3},"","<0.05","1","mg/L","否",""]
["南通市金岭巾被制造有限公司","污水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2024-09-23","0.00069","","","3.2","20","mg/L","否",""]
[null,null,"总氮（以N计）",null,null,"","","4.56","15","mg/L","否",""]
[null,null,"悬浮物",null,null,"","","10","50","mg/L","否",""]
[null,null,"总磷（以P计）",null,null,"","","0.14","0.5","mg/L","否",""]
["南通市金岭巾被制造有限公司","污水排放口","氨氮（NH3-N）","2024-09-23","0.00069","","","0.234","10","mg/L","否",""]
[null,null,"苯胺类",null,null,"","","0.18","1.0","mg/L","否",""]
[null,null,"化学需氧量",null,null,"","","28","80","mg/L","否",""]
["南通皋开水务发展有限公司","湿地排口","化学需氧量","2024-10-22","0.0268","19.8","182","11","50","mg/L","否",""]
[null,null,"总磷（以P计）",{"$nulls":3},"4.60","0.18","0.5","mg/L","否",""]
[null,null,"总氮（以N计）",{"$nulls":3},"36.8","4.62","15","mg/L","否",""]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",{"$nulls":3},"24.9","0.086","5;8","mg/L","否",""]
["南通新纳希新材料有限公司","废水排放口","甲苯","2024-09-10","","","","<0.002","0.5","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,null,"悬浮物",null,"","","","14","400","mg/L","否"]
[null,null,"五日生化需氧量（BOD5）",null,"","","","8.0","300","mg/L","否"]
[null,null,"全盐量",null,"","","","2740","","mg/L","否"]
[null,null,"总氮（以N计）",null,"","","","1.78","","mg/L","否"]
[null,null,"石油类",null,"","","","0.10","20","mg/L","否"]
[null,null,"化学需氧量",null,"","","","136","500","mg/L","否"]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",null,"","","","0.138","","mg/L","否"]
[null,null,"总磷（以P计）",null,"","","","0.08","","mg/L","否"]
[null,null,"甲醛",null,"","","","0.18","5.0","mg/L","否"]
["如皋市九华镇污水处理厂","湿地排口","氨氮（NH3-N）","2024-10-15","0.01599","22.2","22.5","0.446","5;8","mg/L","否",""]
[null,null,"总氮（以N计）",{"$nulls":3},"25.3","7.23","15","mg/L","否",""]
[null,null,"化学需氧量",{"$nulls":3},"133","20","50","mg/L","否",""]
[null,null,"总磷（以P计）",{"$nulls":3},"4.58","0.24","0.5","mg/L","否",""]
["如皋市搬经污水处理厂","湿地排口","总氮（以N计）","2024-10-16","0.0542","23.1","24.7","2.88","15","mg/L","否",""]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",{"$nulls":3},"19.8","0.316","5;8","mg/L","否",""]
[null,null,"总磷（以P计）",{"$nulls":3},"2.60","0.30","0.5","mg/L","否",""]
[null,null,"化学需氧量",{"$nulls":3},"83","16","50","mg/L","否",""]
["如皋市林梓污水处理厂","湿地排口","氨氮（NH3-N）","2024-10-17","0.02","24.4","3.26","0.246","8;15","mg/L","否",""]
[null,null,"总磷（以P计）",{"$nulls":3},"2.78","0.12","1","mg/L","否",""]
[null,null,"化学需氧量",{"$nulls":3},"406","18","60","mg/L","否",""]
[null,null,"总氮（以N计）",{"$nulls":3},"7.60","5.58","20","mg/L","否",""]
["江苏海纶染整有限公司","污水排放口","悬浮物","2024-09-09","","","","13","100","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,null,"五日生化需氧量（BOD5）",null,"","","","6.6","50","mg/L","否"]
[null,null,"总氮（以N计）",null,"","","","10.8","30","mg/L","否"]
[null,null,"化学需氧量",null,"","","","86","200","mg/L","否"]
[null,null,"总磷（以P计）",null,"","","","0.24","1.5","mg/L","否"]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",null,"","","","6.10","20","mg/L","否"]
[null,null,"苯胺类",null,"","","","0.94","1.0","mg/L","否"]
["江苏康恒化工有限公司","废水综合排放口","悬浮物","2024-09-10","","","","19","400","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,null,"化学需氧量",null,"","","","118","500","mg/L","否"]
[null,null,"石油类",null,"","","","0.12","20","mg/L","否"]
[null,null,"苯胺类",null,"","","","0.16","5.0","mg/L","否"]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",null,"","","","0.109","45","mg/L","否"]
[null,null,"总氮（以N计）",null,"","","","28.4","70","mg/L","否"]
[null,null,"总磷（以P计）",null,"","","","0.10","8","mg/L","否"]
["江苏宏梓新能源科技有限公司","污水总排口","五日生化需氧量（BOD5）","2024-09-10","","","","3.4","300","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,null,"悬浮物",null,"","","","23","400","mg/L","否"]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",null,"","","","3.85","45","mg/L","否"]
[null,null,"总磷（以P计）",null,"","","","0.64","8","mg/L","否"]
[null,null,"总氮（以N计）",null,"","","","8.81","70","mg/L","否"]
[null,null,"化学需氧量",null,"","","","60","500","mg/L","否"]
["如皋市同源污水处理有限公司","湿地出水","化学需氧量","2024-10-11","0.804","26.2","133","10","50","mg/L","否",""]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",{"$nulls":3},"25.8","0.206","5;8","mg/L","否",""]
[null,null,"总氮（以N计）",{"$nulls":3},"37.4","11.7","15","mg/L","否",""]
[null,null,"总磷（以P计）",{"$nulls":3},"3.74","0.29","0.5","mg/L","否",""]
["如皋市雪岸污水处理厂","废水排放口","总磷（以P计）","2024-07-23","0.01125","30.4","","0.17","0.5","mg/L","否",""]
[null,null,"化学需氧量",{"$nulls":3},"","18","50","mg/L","否",""]
[null,null,"悬浮物",{"$nulls":3},"","6","10","mg/L","否",""]
[null,null,"阴离子表面活性剂（LAS）",{"$nulls":3},"","<0.05","0.5","mg/L","否",""]
[null,null,"总氮（以N计）",{"$nulls":3},"","4.06","15","mg/L","否",""]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",{"$nulls":3},"","1.06","5;8","mg/L","否",""]
[null,null,"色度",{"$nulls":3},"","7","30","倍","否","浅黄，pH8.0"]
["如皋市丁堰污水处理有限公司","污水排放口","石油类","2024-07-17","0.0153","29.7","","<0.06","1","mg/L","否",""]
[null,null,"动植物油",{"$nulls":3},"","<0.06","1","mg/L","否",""]
[null,null,"总氮（以N计）",{"$nulls":3},"","11.2","15","mg/L","否",""]
["如皋市丁堰污水处理有限公司","污水排放口","氨氮（NH3-N）","2024-07-17","0.0153","29.7","","0.549","5;8","mg/L","否",""]
[null,null,"总磷（以P计）",{"$nulls":3},"","0.23","0.5","mg/L","否",""]
[null,null,"色度",{"$nulls":3},"","5","30","倍","否","浅黄，pH8.1"]
[null,null,"化学需氧量",{"$nulls":3},"","22","50","mg/L","否",""]
["南通新敦煌染业有限公司","污水排放口","化学需氧量","2024-07-09","","","","23","200","mg/L","否",""]
[null,null,"悬浮物",null,"","","","9","100","mg/L","否",""]
[null,null,"硫化物",null,"","","","0.057","0.5","mg/L","否",""]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",null,"","","","2.41","20","mg/L","否",""]
[null,null,"五日生化需氧量（BOD5）",null,"","","","6.5","50","mg/L","否",""]
[null,null,"色度",null,"","","","7","80","倍","否","浅黄，pH8.3"]
[null,null,"总氮（以N计）",null,"","","","2.97","30","mg/L","否",""]
[null,null,"总磷（以P计）",null,"","","","0.79","1.5","mg/L","否",""]
[null,null,"苯胺类",null,"","","","0.23","1.0","mg/L","否",""]
["江苏阳恒化工有限公司","废水排放池","化学需氧量","2024-09-10","","","","20","100","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,null,"总氮（以N计）",null,"","","","1.39","40","mg/L","否"]
[null,null,"动植物油",null,"","","","0.18","100","mg/L","否"]
[null,null,"总磷（以P计）",null,"","","","0.26","30","mg/L","否"]
[null,null,"悬浮物",null,"","","","11","100","mg/L","否"]
[null,null,"石油类",null,"","","","<0.06","8","mg/L","否"]
[null,null,"五日生化需氧量（BOD5）",null,"","","","1.7","300","mg/L","否"]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",null,"","","","0.253","20","mg/L","否"]
["江苏金桥油脂科技有限公司","废水排放池","化学需氧量","2024-09-09","","","","45","500","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,null,"阴离子表面活性剂（LAS）",null,"","","","0.12","20","mg/L","否"]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",null,"","","","0.566","45","mg/L","否"]
[null,null,"五日生化需氧量（BOD5）",null,"","","","7.4","300","mg/L","否"]
[null,null,"总氮（以N计）",null,"","","","20.6","70","mg/L","否"]
[null,null,"总磷（以P计）",null,"","","","1.46","8","mg/L","否"]
[null,null,"石油类",null,"","","","0.12","20","mg/L","否"]
["西东纺织科技如皋有限公司","废水排放池","硫化物","2024-07-17","0.02173","","","<0.005","0.5","mg/L","否",""]
[null,null,"总氮（以N计）",null,null,"","","2.73","15","mg/L","否",""]
[null,null,"总磷（以P计）",null,null,"","","0.07","0.5","mg/L","否",""]
[null,null,"色度",null,null,"","","10","50","倍","否","浅黄，pH8.6"]
[null,null,"苯胺类",null,null,"","","0.28","1.0","mg/L","否",""]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",null,null,"","","0.426","10","mg/L","否",""]
[null,null,"化学需氧量",null,null,"","","27","80","mg/L","否",""]
["南通亨得利高分子材料科技有限公司","排放池","总氮（以N计）","2024-09-09","","","","1.47","70","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,null,"五日生化需氧量（BOD5）",null,"","","","2.9","300","mg/L","否"]
[null,null,"化学需氧量",null,"","","","10","500","mg/L","否"]
[null,null,"总磷（以P计）",null,"","","","0.04","8","mg/L","否"]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",null,"","","","0.615","35","mg/L","否"]
[null,null,"悬浮物",null,"","","","5","400","mg/L","否"]
["南通玛盛环保科技有限公司","污水排放口","化学需氧量","2024-09-06","","","","30","500","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,null,"悬浮物",null,"","","","10","400","mg/L","否"]
[null,null,"石油类",null,"","","","<0.06","20","mg/L","否"]
[null,null,"总磷（以P计）",null,"","","","0.64","8","mg/L","否"]
[null,null,"氨氮（NH3-N）",null,"","","","0.352","45","mg/L","否"]
[null,null,"总锌",null,"","","","0.14","5.0","mg/L","否"]
[null,null,"总锰",null,"","","","<0.01","5.0","mg/L","否"]
[null,null,"总氮（以N计）",null,"","","","42.4","70","mg/L","否"]
[null,null,"总镍",null,"","","","0.60","1.0","mg/L","否"]