{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":223,"n_cols":14,"rows_kept":223,"merged":[[0,0,0,13],[2,0,9,0],[10,0,15,0],[16,0,23,0],[24,0,27,0],[28,0,31,0],[32,0,45,0],[46,0,55,0],[56,0,63,0],[64,0,69,0],[70,0,77,0],[78,0,85,0],[86,0,93,0],[94,0,112,0],[113,0,119,0],[120,0,127,0],[128,0,135,0],[136,0,139,0],[140,0,146,0],[147,0,153,0],[154,0,159,0],[160,0,167,0],[168,0,172,0],[173,0,178,0],[179,0,184,0],[185,0,192,0],[193,0,200,0],[201,0,207,0],[208,0,216,0],[217,0,222,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2025年如皋市重点污染源废水执法监测统计表1"]
["企业\n名称","监测点","监测项目","监测日期","流量\n(m³/s)","水温(°C)","进口浓度","排放浓度","上限","下限","单位","是否超标","超标倍数","备注"]
["西东纺织科技如皋有限公司","废水排放池","硫化物","2025-02-18","0.01402","","","<0.005","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放池","总氮（以N计）","2025-02-18","0.01402","","","1.52","15","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放池","苯胺类","2025-02-18","0.01402","","","0.07","1.0","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放池","氨氮（NH3-N）","2025-02-18","0.01402","","","0.359","10","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放池","化学需氧量","2025-02-18","0.01402","","","62","80","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放池","悬浮物","2025-02-18","0.01402","","","7","50","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放池","五日生化需氧量（BOD5）","2025-02-18","0.01402","","","7.0","20","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放池","总磷","2025-02-18","0.01402","","","0.08","0.5","","mg/L","否","",""]
["江苏金元亚麻有限公司","污水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2025-02-20","0.014703","","","7.5","70","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","悬浮物","2025-02-20","0.014703","","","11","100","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总磷（以P计）","2025-02-20","0.014703","","9.28","0.23","1.5","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总氮（以N计）","2025-02-20","0.014703","","56.1","10.9","30","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","化学需氧量","2025-02-20","0.014703","","3380","121","250","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-02-20","0.014703","","6.34","1.80","25","","mg/L","否","",""]
["如皋市华伦漂染有限公司","废水排放口","苯胺类","2025-02-18","","","","0.91","1.0","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","悬浮物","2025-02-18","","","","14","100","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","硫化物","2025-02-18","","","","<0.005","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-02-18","","","2.48","0.588","20","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","2025-02-18","","","4.67","0.26","1.5","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","2025-02-18","","","18.4","2.52","30","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","化学需氧量","2025-02-18","","","1100","108","200","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2025-02-18","","","","13.2","50","","mg/L","否","",""]
["如皋市永鸿染整有限公司","废水排放口","总氮（以N计）","2025-02-18","","","20.0","5.33","30","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","苯胺类","2025-02-18","","","","<0.03","1.0","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","硫化物","2025-02-18","","","","<0.005","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","悬浮物","2025-02-18","","","","9","100","","mg/L","否","",""]
["如皋市永鸿染整有限公司","废水排放口","化学需氧量","2025-02-18","","","4220","46","200","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","2025-02-18","","","2.24","0.33","1.5","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2025-02-18","","","","7.4","50","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-02-18","","","7.52","0.228","20","","mg/L","否","",""]
["如皋鸿源污水处理有限公司","废水排放口","动植物油","2025-02-11","0.060317","10","","<0.06","1","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总汞","2025-02-11","0.060317","10","","0.00007","0.001","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总砷","2025-02-11","0.060317","10","","0.0016","0.1","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总铬","2025-02-11","0.060317","10","","0.006","0.1","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2025-02-11","0.060317","10","","0.8","10","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总铅","2025-02-11","0.060317","10","","<0.07","0.1","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","2025-02-11","0.060317","10","","0.08","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","化学需氧量","2025-02-11","0.060317","10","","12","50","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","石油类","2025-02-11","0.060317","10","","<0.06","1","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","2025-02-11","0.060317","10","","11.7","15","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","六价铬","2025-02-11","0.060317","10","","<0.004","0.05","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总镉","2025-02-11","0.060317","10","","<0.005","0.01","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","悬浮物","2025-02-11","0.060317","10","","6","10","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-02-11","0.060317","10","","0.222","5;8","","mg/L","否","",""]
["如皋恒发水处理有限公司","废水排放口","总镍","2025-01-13","0.4242","","","<0.05","0.05","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","硫化物","2025-01-13","0.4242","","","<0.005","1.0","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","硫化物","2025-02-20","0.00405","","","0.030","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2025-02-20","0.00405","","","3.6","20","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","2025-02-20","0.00405","","19.0","3.14","15","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","悬浮物","2025-02-20","0.00405","","","9","50","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","2025-02-20","0.00405","","3.12","0.04","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-02-20","0.00405","","2.64","1.43","10","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","苯胺类","2025-02-20","0.00405","","","0.13","1.0","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","化学需氧量","2025-02-20","0.00405","","1110","31","80","","mg/L","否","",""]
["南通雷成染整有限公司","废水排放口","总氮（以N计）","2025-02-19","0.002085","","3.75","2.61","30","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","化学需氧量","2025-02-19","0.002085","","378","49","200","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-02-19","0.002085","","2.93","1.62","20","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","悬浮物","2025-02-19","0.002085","","","14","100","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2025-02-19","0.002085","","","7.7","50","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","苯胺类","2025-02-19","0.002085","","","0.17","1","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","2025-02-19","0.002085","","2.10","0.83","1.5","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","硫化物","2025-02-19","0.002085","","","0.020","0.5","","mg/L","否","",""]
["江苏联众肠衣有限公司","污水排口","悬浮物","2025-02-20","","","","113","350","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排口","五日生化需氧量（BOD5）","2025-02-20","","","","35.6","300","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排口","总氮（以N计）","2025-02-20","","","","45.5","70","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排口","动植物油","2025-02-20","","","","<0.06","60","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排口","化学需氧量","2025-02-20","","","","279","500","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排口","氨氮（NH3-N）","2025-02-20","","","","4.68","45","","mg/L","否","",""]
["如皋市五山漂染有限责任公司","废水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-02-18","0.007048","","","0.816","10","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","苯胺类","2025-02-18","0.007048","","","0.04","1.0","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","硫化物","2025-02-18","0.007048","","","<0.005","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2025-02-18","0.007048","","","16.6","20","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","2025-02-18","0.007048","","","2.27","15","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","悬浮物","2025-02-18","0.007048","","","5","50","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","2025-02-18","0.007048","","","0.07","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","化学需氧量","2025-02-18","0.007048","","","68","80","","mg/L","否","",""]
["如皋市富利高漂染有限公司","污水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-02-25","0.00591","","6.48","7.18","20","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总磷（以P计）","2025-02-25","0.00591","","7.28","0.15","1.5","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","化学需氧量","2025-02-25","0.00591","","1460","85","200","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","悬浮物","2025-02-25","0.00591","","","8","100","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","苯胺类","2025-02-25","0.00591","","","0.47","1.0","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2025-02-25","0.00591","","","11.0","50","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总氮（以N计）","2025-02-25","0.00591","","24.9","10.7","30","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","硫化物","2025-02-25","0.00591","","","<0.005","0.5","","mg/L","否","",""]
["江苏泰慕士针纺科技股份有限公司","排放池","化学需氧量","2025-02-19","0.01043","","667","115","200","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","五日生化需氧量（BOD5）","2025-02-19","0.01043","","","13.5","50","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","悬浮物","2025-02-19","0.01043","","","17","100","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","总氮（以N计）","2025-02-19","0.01043","","13.9","7.76","30","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","硫化物","2025-02-19","0.01043","","","<0.005","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","氨氮（NH3-N）","2025-02-19","0.01043","","5.99","4.71","20","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","总磷（以P计）","2025-02-19","0.01043","","1.12","0.20","1.5","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","苯胺类","2025-02-19","0.01043","","","0.77","1","","mg/L","否","",""]
["如皋恒发水处理有限公司","污水排放口","总锌","2025-02-11","0.3642","11.9","","0.010","1.0","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总汞","2025-02-11","0.3642","11.9","","0.00005","0.001","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2025-02-11","0.3642","11.9","","0.8","10","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总镍","2025-02-11","0.3642","11.9","","0.029","0.05","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","动植物油","2025-02-11","0.3642","11.9","","<0.06","1","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","悬浮物","2025-02-11","0.3642","11.9","","9","10","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总氮（以N计）","2025-02-11","0.3642","11.9","41.0","9.65","15","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-02-11","0.3642","11.9","26.6","1.72","5","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","化学需氧量","2025-02-11","0.3642","11.9","284","16","50","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总铅","2025-02-11","0.3642","11.9","","<0.07","0.1","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总铬","2025-02-11","0.3642","11.9","","0.007","0.1","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","硫化物","2025-02-11","0.3642","11.9","","<0.005","1.0","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","六价铬","2025-02-11","0.3642","11.9","","<0.004","0.05","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总镉","2025-02-11","0.3642","11.9","","<0.005","0.01","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","石油类","2025-02-11","0.3642","11.9","","<0.06","1","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总磷（以P计）","2025-02-11","0.3642","11.9","5.00","0.06","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","苯胺类","2025-02-11","0.3642","11.9","","0.06","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总铜","2025-02-11","0.3642","11.9","","<0.006","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总砷","2025-02-11","0.3642","11.9","","0.0004","0.1","","mg/L","否","",""]
["如皋市青山污水处理厂","排放池","动植物油","2025-03-12","0.023876","","","<0.06","3","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","氨氮（NH3-N）","2025-03-12","0.023876","","19.0","<0.025","8;15","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","化学需氧量","2025-03-12","0.023876","","80","18","60","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","石油类","2025-03-12","0.023876","","","<0.06","3","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","总氮（以N计）","2025-03-12","0.023876","","23.6","13.7","20","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","悬浮物","2025-03-12","0.023876","","","6","20","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","总磷（以P计）","2025-03-12","0.023876","","2.10","0.03","1","","mg/L","否","",""]
["如皋市盛鸿漂染有限公司","污水排放口","苯胺类","2025-02-19","0.0026","","","0.06","1.0","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2025-02-19","0.0026","","","10.1","20","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总磷（以P计）","2025-02-19","0.0026","","5.29","0.13","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","硫化物","2025-02-19","0.0026","","","<0.005","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总氮（以N计）","2025-02-19","0.0026","","7.41","1.65","15","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-02-19","0.0026","","0.508","0.331","10","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","悬浮物","2025-02-19","0.0026","","","6","50","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","化学需氧量","2025-02-19","0.0026","","1250","48","80","","mg/L","否","",""]
["南通神马线业有限公司","污水排放口","悬浮物","2025-02-25","","","","19","100","","mg/L","否","","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2025-02-25","","","","14.8","50","","mg/L","否","","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","总氮（以N计）","2025-02-25","","","15.6","5.08","30","","mg/L","否","","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","化学需氧量","2025-02-25","","","938","92","200","","mg/L","否","","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","总磷（以P计）","2025-02-25","","","0.47","0.06","1.5","","mg/L","否","","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","硫化物","2025-02-25","","","","<0.005","0.5","","mg/L","否","","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-02-25","","","5.52","2.42","20","","mg/L","否","","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","苯胺类","2025-02-25","","","","0.70","1","","mg/L","否","","采样时废水未排"]
["如皋市泰尔特染整有限公司","废水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-04-02","0.0167","","","0.550","10","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","化学需氧量","2025-04-02","0.0167","","","56","80","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","2025-04-02","0.0167","","","2.42","15","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","2025-04-02","0.0167","","","0.11","0.5","","mg/L","否","",""]
["江苏力源金河铸造有限公司","污水总排口","悬浮物","2025-03-25","","","","7","400","","mg/L","否","",""]
[null,"污水总排口","总氮（以N计）","2025-03-25","","","","58.0","70","","mg/L","否","",""]
[null,"污水总排口","石油类","2025-03-25","","","","<0.06","20","","mg/L","否","",""]
[null,"污水总排口","化学需氧量","2025-03-25","","","","86","500","","mg/L","否","",""]
[null,"污水总排口","动植物油","2025-03-25","","","","0.064","100","","mg/L","否","",""]
[null,"污水总排口","氨氮（NH3-N）","2025-03-25","","","","5.61","45","","mg/L","否","",""]
[null,"污水总排口","总磷（以P计）","2025-03-25","","","","3.87","8","","mg/L","否","",""]
["南通皋鑫电子股份有限公司","废水排放口","总锌","2025-02-25","0.0028","","","<0.05","5.0","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总铜","2025-02-25","0.0028","","","<0.05","2.0","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-02-25","0.0028","","66.7","2.28","45","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","2025-02-25","0.0028","","52.8","2.66","8","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","化学需氧量","2025-02-25","0.0028","","200","34","500","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","2025-02-25","0.0028","","165","38.8","70","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","氟化物","2025-02-25","0.0028","","","13.1","20","","mg/L","否","",""]
["南通泰利达化工有限公司","污水排放口","化学需氧量","2025-03-04","0.00472","","83","15","100","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-03-04","0.00472","","4.18","<0.025","15","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","pH值","2025-03-04","0.00472","","","7.4","9","6","无量纲","否","","20.0℃"]
[null,"污水排放口","悬浮物","2025-03-04","0.00472","","","6","70","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2025-03-04","0.00472","","","1.0","20","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总磷（以P计）","2025-03-04","0.00472","","0.07","0.03","0.5","","mg/L","否","",""]
["如皋市协和印染有限公司","污水排放口","总磷（以P计）","2025-02-25","0.0048","","20.6","1.01","1.5","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-02-25","0.0048","","12.5","2.95","20","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","化学需氧量","2025-02-25","0.0048","","2480","67","200","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","硫化物","2025-02-25","0.0048","","","0.412","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","苯胺类","2025-02-25","0.0048","","","0.48","1.0","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2025-02-25","0.0048","","","8.6","50","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","悬浮物","2025-02-25","0.0048","","","36","100","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总氮（以N计）","2025-02-25","0.0048","","63.7","9.84","30","","mg/L","否","",""]
["江苏金桥油脂科技有限公司","废水排放口(1)","化学需氧量","2025-03-10","0.025248","","3570","58","500","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口(1)","氨氮（NH3-N）","2025-03-10","0.025248","","6.07","0.314","45","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口(1)","pH值","2025-03-10","0.025248","","","7.8","9","6","无量纲","否","","14.7℃"]
[null,"废水排放口(1)","总氮（以N计）","2025-03-10","0.025248","","21.8","4.54","70","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口(1)","总磷（以P计）","2025-03-10","0.025248","","0.99","0.50","8","","mg/L","否","",""]
["如皋市泰尔特染整有限公司","废水排放口","总磷（以P计）","2025-03-19","0.00239","","4.85","0.22","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","2025-03-19","0.00239","","37.1","4.35","15","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","硫化物","2025-03-19","0.00239","","","0.088","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","化学需氧量","2025-03-19","0.00239","","1860","116","80","","mg/L","是","0.45",""]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-03-19","0.00239","","5.15","0.205","10","","mg/L","否","",""]
[null,"废水排放口","悬浮物","2025-03-19","0.00239","","","19","50","","mg/L","否","",""]
["江苏瑞佳新材料有限公司","排放池","总氮（以N计）","2025-04-15","","","23.9","0.50","70","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","五日生化需氧量（BOD5）","2025-04-15","","","","2.0","300","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","氨氮（NH3-N）","2025-04-15","","","15.8","0.258","45","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","化学需氧量","2025-04-15","","","961","30","500","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","石油类","2025-04-15","","","","<0.06","20","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","总磷（以P计）","2025-04-15","","","0.30","0.06","8","","mg/L","否","",""]
["南通新纳希新材料有限公司","排放池","悬浮物","2025-04-09","","","","17","400","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","动植物油","2025-04-09","","","","<0.06","100","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","五日生化需氧量（BOD5）","2025-04-09","","","","25.2","300","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","石油类","2025-04-09","","","","<0.06","20","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","总氮（以N计）","2025-04-09","","","","5.73","","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","化学需氧量","2025-04-09","","","","230","500","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","氨氮（NH3-N）","2025-04-09","","","","1.06","","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","总磷（以P计）","2025-04-09","","","","0.50","","","mg/L","否","",""]
["南通天泽化工有限公司","排放池","化学需氧量","2025-04-09","","","","258","500","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","石油类","2025-04-09","","","","<0.06","20","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","悬浮物","2025-04-09","","","","18","400","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","五日生化需氧量（BOD5）","2025-04-09","","","","15.2","300","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","总氮（以N计）","2025-04-09","","","","43.0","70","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","氨氮（NH3-N）","2025-04-09","","","","0.588","45","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","总磷（以P计）","2025-04-09","","","","1.42","8","","mg/L","否","",""]
[null,"排放池","动植物油","2025-04-09","","","","0.08","100","","mg/L","否","",""]
["南通华灿电讯科技有限公司","废水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-03-13","","","12.0","7.35","45","","mg/L","否","","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","2025-03-13","","","154","19.5","70","","mg/L","否","","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","悬浮物","2025-03-13","","","","14","400","","mg/L","否","","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","化学需氧量","2025-03-13","","","554","37","500","","mg/L","否","","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","石油类","2025-03-13","","","","<0.06","20","","mg/L","否","","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","总铝","2025-03-13","","","","0.377","3.0","","mg/L","否","","采样时废水未排"]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","2025-03-13","","","92.6","0.28","8","","mg/L","否","","采样时废水未排"]
["如皋市磨头污水处理有限公司","污水排放口","石油类","2025-03-10","0.022194","13.2","","<0.06","1","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","动植物油","2025-03-10","0.022194","13.2","","<0.06","1","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","六价铬","2025-03-10","0.022194","13.2","","<0.004","0.05","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总磷（以P计）","2025-03-10","0.022194","13.2","3.46","0.12","0.5","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总氮（以N计）","2025-03-10","0.022194","13.2","34.4","12.8","15","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-03-10","0.022194","13.2","25.2","1.67","5;8","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总铬","2025-03-10","0.022194","13.2","","<0.004","0.1","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","化学需氧量","2025-03-10","0.022194","13.2","294","12","50","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","悬浮物","2025-03-10","0.022194","13.2","","6","10","","mg/L","否","",""]
["南通泰利达化工有限公司","污水排放口","化学需氧量","2025-03-03","","","64","17","100","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","氨氮（NH3-N）","2025-03-03","","","12.2","0.201","15","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","pH值","2025-03-03","","","7.2","7.4","9","6","无量纲","否","","24.1℃"]
[null,"污水排放口","悬浮物","2025-03-03","","","","5","70","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2025-03-03","","","","0.9","20","","mg/L","否","",""]
[null,"污水排放口","总磷（以P计）","2025-03-03","","","0.13","0.03","0.5","","mg/L","否","",""]