{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,13],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2025年如皋市重点污染源有组织废气执法监测统计表2"]
["企业名称","监测点","监测项目","监测日期","流量(m³/h)","温度(°C)","湿度(%)","含氧量(%)","流速(m/s)","实测浓度","折算浓度","上限","单位","是否超标"]
["南通新邦化工科技有限公司","硬脂酸盐车间处理后排气筒(DA003)","颗粒物","04-16","8545","69.6","2.63","--------","3.9","2.9","2.9","20","mg/m3","否"]
["如皋市盛威新型建材有限公司","废气2#排气筒(DA001)","氮氧化物","06-30","223407","45.7","11.7","19.4","9.1","30","56","200","mg/m3","否"]
[null,"废气2#排气筒(DA001)","二氧化硫","06-30","223407","45.7","11.7","19.4","9.1","27","51","150","mg/m3","否"]
["光大生物能源（如皋）有限公司","生物质发电废气排气筒(Q1)","烟尘","06-12","155286","156.7","17.23","7.32","16.76","<1.0","<1.0","10","mg/m3","否"]
[null,"生物质发电废气排气筒(Q1)","氮氧化物","06-12","155286","156.7","17.23","7.32","16.76","5","6","50","mg/m3","否"]
[null,"生物质发电废气排气筒(Q1)","二氧化硫","06-12","155286","156.7","17.23","7.32","16.76","<2","<2","35","mg/m3","否"]
["上海电气环保热电（南通）有限公司","7#焚烧炉排气筒(DA003)","二氧化硫","07-24","132768","117.8","13.58","8.93","12.54","<3","<3","100","mg/m3","否"]
[null,null,"颗粒物","07-24","132768","117.8","13.58","8.93","12.54","3.26","2.70","30","mg/m3","否"]
[null,null,"氮氧化物","07-24","132768","117.8","13.58","8.93","12.54","87","71","300","mg/m3","否"]
["如皋市薛窑农场砖瓦厂","有组织废气排气筒(DA002)","氮氧化物","06-28","344936","38.1","6.15","19.8","7.4","20","50","200","mg/m3","否"]
[null,null,"二氧化硫","06-28","344936","38.1","6.15","19.8","7.4","22","55","150","mg/m3","否"]
["江苏隆昌化工有限公司","废气排放口(DA001)","非甲烷总烃","10-28","9324","24.5","2.31","--------","4.5","4.35","4.35","80","mg/m3","否"]
["南通市发尔康工贸有限公司","移动式隧道窑(DA001)","氮氧化物","09-22","82840","31.1","6.26","19.96","3.39","9","25","200","mg/m3","否"]
[null,null,"二氧化硫","09-22","82840","31.1","6.26","19.96","3.39","<3","<3","150","mg/m3","否"]
[null,null,"颗粒物","09-22","82840","31.1","6.26","19.96","3.39","3.0","9.0","30","mg/m3","否"]
["如皋市五山漂染有限责任公司","处理后(DA006)","二氧化硫","09-20","--------","--------","--------","15.66","--------","<3","<3","50","mg/m3","否"]
[null,null,"氮氧化物","09-20","--------","--------","--------","15.66","--------","48","107","150","mg/m3","否"]
["上海电气环保热电（南通）有限公司","7#焚烧炉排气筒(DA003)","二噁英类","07-24","88867","136.7","23.2","10.4","9.9","0.0084","0.0084","0.1","ng-TEQ/m3","否"]
["江苏泰慕士针纺科技股份有限公司","定型车间处理后排气筒(DA001)","非甲烷总烃","10-16","17503","40","6.23","--------","5.2","2.64","2.64","60","mg/m3","否"]
["南通雷成染整有限公司","定型车间处理后排气筒(DA002)","非甲烷总烃","08-27","12057","42.6","6.86","--------","5.3","1.86","1.86","60","mg/m3","否"]