{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":12,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,14,0],[15,0,21,0],[22,0,28,0],[29,0,41,0],[42,0,47,0],[48,0,61,0],[62,0,69,0],[70,0,83,0],[84,0,90,0],[91,0,105,0],[103,11,105,11],[106,0,119,0],[120,0,126,0],[127,0,129,0],[130,0,137,0],[130,11,137,11],[138,0,146,0],[147,0,151,0],[152,0,166,0],[167,0,174,0],[167,11,174,11],[175,0,187,0],[188,0,191,0],[192,0,199,0],[200,0,207,0],[208,0,213,0],[214,0,227,0],[228,0,231,0],[232,0,238,0],[239,0,247,0],[248,0,252,0],[253,0,266,0],[267,0,275,0],[267,11,275,11],[276,0,283,0],[284,0,287,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2025年如皋市重点污染源废水执法监测统计表2"]
["企业名称","监测点","监测项目","监测日期","流量(m³/s)","水温(°C)","进口浓度","排放浓度","标准","单位","是否超标","备注"]
["如皋市碧水污水处理设施运行管理有限公司（高明）","污水总排口","总铅","04-15","0.00547","19.1","--------","<0.07","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","氨氮（NH3-N）","04-15","0.00547","19.1","36.0","1.24","5;8","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总铬","04-15","0.00547","19.1","--------","<0.004","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","化学需氧量","04-15","0.00547","19.1","185","8","50","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总汞","04-15","0.00547","19.1","--------","<0.00004","0.001","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","六价铬","04-15","0.00547","19.1","--------","<0.004","0.05","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总砷","04-15","0.00547","19.1","--------","0.0016","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总氮（以N计）","04-15","0.00547","19.1","37.8","6.32","15","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总镉","04-15","0.00547","19.1","--------","<0.005","0.01","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","石油类","04-15","0.00547","19.1","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","五日生化需氧量（BOD5）","04-15","0.00547","19.1","--------","2.5","10","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总磷（以P计）","04-15","0.00547","19.1","4.06","0.10","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","动植物油","04-15","0.00547","19.1","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
["如皋市碧水污水处理设施运行管理有限公司(九华)","污水总排口","总铬","04-22","0.03141","19.2","--------","0.006","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","悬浮物","04-22","0.03141","19.2","--------","6","10","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总氮（以N计）","04-22","0.03141","19.2","58.8","9.54","15","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总镉","04-22","0.03141","19.2","--------","<0.005","0.01","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总铅","04-22","0.03141","19.2","--------","<0.07","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","化学需氧量","04-22","0.03141","19.2","181","24","50","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总砷","04-22","0.03141","19.2","--------","0.0026","0.1","mg/L","否","--------"]
["如皋市碧水污水处理设施运行管理有限公司(九华)","污水总排口","动植物油","04-22","0.03141","19.2","--------","0.08","1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","六价铬","04-22","0.03141","19.2","--------","<0.004","0.05","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","石油类","04-22","0.03141","19.2","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","五日生化需氧量（BOD5）","04-22","0.03141","19.2","--------","1.5","10","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","氨氮（NH3-N）","04-22","0.03141","19.2","38.1","0.781","5;8","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总磷（以P计）","04-22","0.03141","19.2","10.3","0.19","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总汞","04-22","0.03141","19.2","--------","<0.00004","0.001","mg/L","否","--------"]
["如皋市富港水处理有限公司","废水排放口","总磷（以P计）","04-22","0.3958","20.6","--------","0.12","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","六价铬","04-22","0.3958","20.6","--------","<0.004","0.05","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总镉","04-22","0.3958","20.6","--------","<0.005","0.01","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总铬","04-22","0.3958","20.6","--------","<0.004","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","04-22","0.3958","20.6","--------","8.81","15","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","04-22","0.3958","20.6","--------","0.8","10","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总锌","04-22","0.3958","20.6","--------","0.595","1.0","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总铅","04-22","0.3958","20.6","--------","<0.07","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","化学需氧量","04-22","0.3958","20.6","--------","24","50","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","氰化物","04-22","0.3958","20.6","--------","<0.004","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","悬浮物","04-22","0.3958","20.6","--------","6","10","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","动植物油","04-22","0.3958","20.6","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","04-22","0.3958","20.6","--------","0.433","5;8","mg/L","否","--------"]
["如皋市富港水处理有限公司","废水排放口","阴离子表面活性剂（LAS）","04-22","0.3958","20.6","--------","0.06","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","石油类","04-22","0.3958","20.6","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总汞","04-22","0.3958","20.6","--------","<0.00004","0.001","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","甲醛","04-22","0.3958","20.6","--------","0.10","1.0","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总铜","04-22","0.3958","20.6","--------","0.012","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总砷","04-22","0.3958","20.6","--------","<0.0003","0.1","mg/L","否","--------"]
["如皋市东部污水处理有限公司","污水总排口","悬浮物","04-24","0.1885","24.2","--------","8","10","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","六价铬","04-24","0.1885","24.2","--------","<0.004","0.05","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","石油类","04-24","0.1885","24.2","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","化学需氧量","04-24","0.1885","24.2","171","20","50","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总氮（以N计）","04-24","0.1885","24.2","42.8","9.92","15","mg/L","否","̶̶̶̶̶̶–—"]
[null,"污水总排口","总磷（以P计）","04-24","0.1885","24.2","6.06","0.17","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总汞","04-24","0.1885","24.2","--------","<0.00004","0.001","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","五日生化需氧量（BOD5）","04-24","0.1885","24.2","--------","1.4","10","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总铅","04-24","0.1885","24.2","--------","<0.07","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","氨氮（NH3-N）","04-24","0.1885","24.2","25.8","0.272","5;8","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总铬","04-24","0.1885","24.2","--------","<0.004","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总砷","04-24","0.1885","24.2","--------","<0.0003","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","总镉","04-24","0.1885","24.2","--------","<0.005","0.01","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","动植物油","04-24","0.1885","24.2","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
["南通百川新材料有限公司","排放池","挥发酚","04-15","--------","--------","--------","<0.01","2.0","mg/L","否","--------"]
[null,"排放池","悬浮物","04-15","--------","--------","--------","20","400","mg/L","否","--------"]
[null,"排放池","化学需氧量","04-15","--------","--------","4990","154","500","mg/L","否","--------"]
[null,"排放池","甲醛","04-15","--------","--------","--------","0.26","5.0","mg/L","否","--------"]
[null,"排放池","总磷（以P计）","04-15","--------","--------","12.2","4.80","8","mg/L","否","--------"]
[null,"排放池","氨氮（NH3-N）","04-15","--------","--------","20.2","0.240","45","mg/L","否","--------"]
[null,"排放池","总氮（以N计）","04-15","--------","--------","21.5","10.4","70","mg/L","否","--------"]
[null,"排放池","五日生化需氧量（BOD5）","04-15","--------","--------","--------","4.0","300","mg/L","否","--------"]
["如皋市下原污水处理厂","污水排放口","总汞","04-10","0.0142","21.7","--------","<0.00004","0.001","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","04-10","0.0142","21.7","--------","1.4","10","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总砷","04-10","0.0142","21.7","--------","0.0133","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","石油类","04-10","0.0142","21.7","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总镉","04-10","0.0142","21.7","--------","<0.005","0.01","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总铬","04-10","0.0142","21.7","--------","<0.004","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","六价铬","04-10","0.0142","21.7","--------","<0.004","0.05","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总铅","04-10","0.0142","21.7","--------","<0.07","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","化学需氧量","04-10","0.0142","21.7","148","14","50","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","悬浮物","04-10","0.0142","21.7","--------","7","10","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","动植物油","04-10","0.0142","21.7","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总氮（以N计）","04-10","0.0142","21.7","36.2","9.97","15","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总磷（以P计）","04-10","0.0142","21.7","2.71","0.30","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","氨氮（NH3-N）","04-10","0.0142","21.7","24.6","0.572","5;8","mg/L","否","--------"]
["如皋诚信热镀锌有限公司","二沉池","总磷（以P计）","04-09","--------","--------","--------","0.02","8","mg/L","否","--------"]
[null,"二沉池","总氮（以N计）","04-09","--------","--------","--------","5.06","70","mg/L","否","--------"]
[null,"二沉池","氨氮（NH3-N）","04-09","--------","--------","--------","0.651","45","mg/L","否","--------"]
[null,"二沉池","悬浮物","04-09","--------","--------","--------","12","400","mg/L","否","--------"]
[null,"二沉池","石油类","04-09","--------","--------","--------","<0.06","20","mg/L","否","--------"]
[null,"二沉池","化学需氧量","04-09","--------","--------","--------","13","500","mg/L","否","--------"]
[null,"二沉池","总锌","04-09","--------","--------","--------","0.094","5","mg/L","否","--------"]
["如皋宏皓金属表面水处理有限公司","镍车间排口","总镍","04-23","--------","--------","--------","0.160","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"铬车间排口","总铬","04-23","--------","--------","--------","0.036","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"铬车间排口","六价铬","04-23","--------","--------","--------","0.016","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总锌","04-23","--------","22.4","--------","0.052","1.0","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","石油类","04-23","--------","22.4","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总铁","04-23","--------","22.4","--------","0.18","2.0","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","氟化物","04-23","--------","22.4","--------","7.84","10","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","04-23","--------","22.4","--------","2.78","15","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","氰化物","04-23","--------","22.4","--------","0.024","0.2","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","硫化物","04-23","--------","22.4","--------","0.011","1.0","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总铜","04-23","--------","22.4","--------","0.008","0.3","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","悬浮物","04-23","--------","22.4","--------","7","10","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","04-23","--------","22.4","--------","0.07","0.4","mg/L","否","排污许可证标准"]
[null,"废水排放口","化学需氧量","04-23","--------","22.4","--------","14","40","mg/L","否"]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","04-23","--------","22.4","--------","0.030","2","mg/L","否"]
["南通皋开水务发展有限公司","废水排放口","动植物油","04-10","0.03369","19.1","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总汞","04-10","0.03369","19.1","--------","<0.00004","0.001","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","六价铬","04-10","0.03369","19.1","--------","<0.004","0.05","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总铅","04-10","0.03369","19.1","--------","<0.07","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总镉","04-10","0.03369","19.1","--------","<0.005","0.01","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","04-10","0.03369","19.1","--------","1.0","10","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","悬浮物","04-10","0.03369","19.1","--------","6","10","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","石油类","04-10","0.03369","19.1","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","04-10","0.03369","19.1","55.6","9.11","15","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","04-10","0.03369","19.1","42.5","0.138","5;8","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","04-10","0.03369","19.1","5.28","0.06","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","化学需氧量","04-10","0.03369","19.1","421","11","50","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总铬","04-10","0.03369","19.1","--------","0.005","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总砷","04-10","0.03369","19.1","--------","0.0005","0.1","mg/L","否","--------"]
["赛得利（南通）纤维有限公司","废水排放口","化学需氧量","05-06","0.05902","29.7","--------","25","50","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","05-06","0.05902","29.7","--------","0.06","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","05-06","0.05902","29.7","--------","1.8","10","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","石油类","05-06","0.05902","29.7","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","悬浮物","05-06","0.05902","29.7","--------","6","10","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","05-06","0.05902","29.7","--------","0.584","5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","05-06","0.05902","29.7","--------","8.38","15","mg/L","否","--------"]
["如皋市中医院","污水总排口","氨氮（NH3-N）","05-13","0.0117","--------","--------","13.9","45","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","化学需氧量","05-13","0.0117","--------","--------","54","250","mg/L","否","--------"]
[null,"污水总排口","悬浮物","05-13","0.0117","--------","--------","18","60","mg/L","否","--------"]
["江苏海纶染整有限公司","污水排放口","悬浮物","05-06","--------","--------","--------","7","100","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"污水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","05-06","--------","--------","--------","2.2","50","mg/L","否"]
[null,"污水排放口","总氮（以N计）","05-06","--------","--------","24.6","2.21","30","mg/L","否"]
[null,"污水排放口","化学需氧量","05-06","--------","--------","628","12","200","mg/L","否"]
[null,"污水排放口","总磷（以P计）","05-06","--------","--------","2.44","0.06","1.5","mg/L","否"]
[null,"污水排放口","氨氮（NH3-N）","05-06","--------","--------","6.45","0.378","20","mg/L","否"]
[null,"污水排放口","硫化物","05-06","--------","--------","--------","<0.005","0.5","mg/L","否"]
[null,"污水排放口","苯胺类","05-06","--------","--------","--------","<0.03","1.0","mg/L","否"]
["如皋市雪岸污水处理厂","废水排放口","总汞","05-14","0.01286","23.6","--------","0.00009","0.001","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","石油类","05-14","0.01286","23.6","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","化学需氧量","05-14","0.01286","23.6","372","13","50","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","悬浮物","05-14","0.01286","23.6","--------","7","10","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","05-14","0.01286","23.6","--------","2.1","10","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总镉","05-14","0.01286","23.6","--------","<0.005","0.01","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","六价铬","05-14","0.01286","23.6","--------","<0.004","0.05","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总砷","05-14","0.01286","23.6","--------","0.0034","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","动植物油","05-14","0.01286","23.6","--------","0.13","1","mg/L","否","--------"]
["如皋市雪岸污水处理厂","废水排放口","总氮（以N计）","05-14","0.01286","23.6","8.33","3.12","15","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","05-14","0.01286","23.6","3.74","0.212","8;15","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总铅","05-14","0.01286","23.6","--------","<0.07","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","05-14","0.01286","23.6","0.79","0.15","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总铬","05-14","0.01286","23.6","--------","<0.004","0.1","mg/L","否","--------"]
["如皋市同源污水处理有限公司","废水排放口","化学需氧量","05-14","0.778","23.8","275","13","50","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","05-14","0.778","23.8","52.6","10.2","15","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","动植物油","05-14","0.778","23.8","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","六价铬","05-14","0.778","23.8","--------","<0.004","0.05","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","05-14","0.778","23.8","--------","2.1","10","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","石油类","05-14","0.778","23.8","--------","0.08","1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","悬浮物","05-14","0.778","23.8","--------","6","10","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","阴离子表面活性剂（LAS）","05-14","0.778","23.8","--------","<0.05","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总镉","05-14","0.778","23.8","--------","<0.005","0.01","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总汞","05-14","0.778","23.8","--------","0.00012","0.001","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总铬","05-14","0.778","23.8","--------","<0.004","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总铅","05-14","0.778","23.8","--------","<0.07","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总砷","05-14","0.778","23.8","--------","0.0014","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","05-14","0.778","23.8","39.5","0.304","5;8","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","05-14","0.778","23.8","6.57","0.06","0.5","mg/L","否","--------"]
["德源（中国）高科有限公司","排放池在线监控取样口","挥发酚","05-06","--------","--------","--------","<0.01","2.0","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池在线监控取样口","悬浮物","05-06","--------","--------","--------","43","400","mg/L","否"]
[null,"排放池在线监控取样口","化学需氧量","05-06","--------","--------","887","62","500","mg/L","否"]
[null,"排放池在线监控取样口","动植物油","05-06","--------","--------","--------","<0.06","100","mg/L","否"]
[null,"排放池在线监控取样口","氨氮（NH3-N）","05-06","--------","--------","3.14","1.00","45","mg/L","否"]
[null,"排放池在线监控取样口","总磷（以P计）","05-06","--------","--------","4.02","1.74","8","mg/L","否"]
[null,"排放池在线监控取样口","五日生化需氧量（BOD5）","05-06","--------","--------","--------","7.4","300","mg/L","否"]
[null,"排放池在线监控取样口","总氮（以N计）","05-06","--------","--------","12.8","3.16","70","mg/L","否"]
["如皋市兴常污水处理有限公司","废水排放口","总铅","04-21","0.03746","22.8","--------","<0.07","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","04-21","0.03746","22.8","20.7","5.90","15","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","04-21","0.03746","22.8","--------","7.2","10","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","化学需氧量","04-21","0.03746","22.8","146","24","50","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总汞","04-21","0.03746","22.8","--------","<0.00004","0.001","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","04-21","0.03746","22.8","11.5","1.43","5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总铬","04-21","0.03746","22.8","--------","<0.004","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","石油类","04-21","0.03746","22.8","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总镉","04-21","0.03746","22.8","--------","<0.005","0.01","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","04-21","0.03746","22.8","4.65","0.23","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","动植物油","04-21","0.03746","22.8","--------","0.12","1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","六价铬","04-21","0.03746","22.8","--------","<0.004","0.05","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总砷","04-21","0.03746","22.8","--------","0.0034","0.1","mg/L","否","--------"]
["南通市金岭巾被制造有限公司","废水总排口","总氮（以N计）","05-19","0.00498","--------","--------","1.89","15","mg/L","否","--------"]
[null,"废水总排口","总磷（以P计）","05-19","0.00498","--------","--------","0.10","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水总排口","氨氮（NH3-N）","05-19","0.00498","--------","--------","0.372","10","mg/L","否","--------"]
[null,"废水总排口","化学需氧量","05-19","0.00498","--------","--------","23","80","mg/L","否","--------"]
["南通恒强织造有限公司","污水排放口","苯胺类","05-27","0.0083","--------","--------","0.10","1.0","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","05-27","0.0083","--------","--------","1.2","50","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总氮（以N计）","05-27","0.0083","--------","4.19","3.66","30","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","化学需氧量","05-27","0.0083","--------","1000","34","200","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","硫化物","05-27","0.0083","--------","--------","<0.005","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总磷（以P计）","05-27","0.0083","--------","0.86","0.06","1.5","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","氨氮（NH3-N）","05-27","0.0083","--------","3.78","0.992","20","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","悬浮物","05-27","0.0083","--------","--------","11","100","mg/L","否","--------"]
["富港建设集团有限公司","废水排放口","氨氮（NH3-N）","05-28","0.01935","22.9","21.3","0.078","5;8","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","六价铬","05-28","0.01935","22.9","--------","<0.004","0.05","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","05-28","0.01935","22.9","1.50","0.09","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总镉","05-28","0.01935","22.9","--------","<0.005","0.01","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总汞","05-28","0.01935","22.9","--------","<0.00004","0.001","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","石油类","05-28","0.01935","22.9","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","悬浮物","05-28","0.01935","22.9","--------","7","10","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","05-28","0.01935","22.9","--------","1.2","10","mg/L","否","--------"]
["富港建设集团有限公司","废水排放口","总砷","05-28","0.01935","22.9","--------","0.0013","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总铅","05-28","0.01935","22.9","--------","<0.07","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总氮（以N计）","05-28","0.01935","22.9","27.0","4.70","15","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总铬","05-28","0.01935","22.9","--------","0.005","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","化学需氧量","05-28","0.01935","22.9","52","9","50","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","动植物油","05-28","0.01935","22.9","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
["南通九洲环保科技有限公司","废水排放池","总磷（以P计）","06-17","0.003247","--------","--------","1.50","8","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放池","总镍","06-17","0.003247","--------","--------","<0.05","1.0","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放池","总锌","06-17","0.003247","--------","--------","<0.05","5.0","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放池","总砷","06-17","0.003247","--------","--------","0.0036","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放池","总铜","06-17","0.003247","--------","--------","0.06","2.0","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放池","六价铬","06-17","0.003247","--------","--------","<0.004","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放池","石油类","06-17","0.003247","--------","--------","<0.06","20","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放池","五日生化需氧量（BOD5）","06-17","0.003247","--------","--------","2.0","300","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放池","氨氮（NH3-N）","06-17","0.003247","--------","--------","0.096","45","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放池","化学需氧量","06-17","0.003247","--------","--------","22","500","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放池","总氮（以N计）","06-17","0.003247","--------","--------","18.6","70","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放池","氟化物","06-17","0.003247","--------","--------","11.0","20","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放池","总汞","06-17","0.003247","--------","--------","<0.00004","0.05","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放池","总铬","06-17","0.003247","--------","--------","0.010","1.5","mg/L","否","--------"]
["南通九洲环保科技有限公司","废水排放池","总铅","06-17","0.003247","--------","--------","<0.2","1.0","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放池","总镉","06-17","0.003247","--------","--------","<0.05","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放池","悬浮物","06-17","0.003247","--------","--------","7","400","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放池","总氰化物","06-17","0.003247","--------","--------","0.036","1.0","mg/L","否","--------"]
["南通亚点毛巾染织有限公司","废水总排口","化学需氧量","07-17","0.0106","--------","--------","54","80","mg/L","否","--------"]
[null,"废水总排口","硫化物","07-17","0.0106","--------","--------","<0.005","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水总排口","总氮（以N计）","07-17","0.0106","--------","--------","4.38","15","mg/L","否","--------"]
[null,"废水总排口","悬浮物","07-17","0.0106","--------","--------","7","50","mg/L","否","--------"]
[null,"废水总排口","总磷（以P计）","07-17","0.0106","--------","--------","0.09","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水总排口","氨氮（NH3-N）","07-17","0.0106","--------","--------","2.35","10","mg/L","否","--------"]
[null,"废水总排口","苯胺类","07-17","0.0106","--------","--------","0.98","1.0","mg/L","否","--------"]
["如皋市丁堰污水处理有限公司","污水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","05-06","0.0209","21.6","--------","2.6","10","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","石油类","05-06","0.0209","21.6","--------","<0.06","1","mg/L","否","̶̶̶̶̶̶–—"]
[null,"污水排放口","化学需氧量","05-06","0.0209","21.6","147","14","50","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","动植物油","05-06","0.0209","21.6","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总铅","05-06","0.0209","21.6","--------","<0.07","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总镉","05-06","0.0209","21.6","--------","<0.005","0.01","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总磷（以P计）","05-06","0.0209","21.6","1.03","0.25","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总砷","05-06","0.0209","21.6","--------","<0.0003","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总氮（以N计）","05-06","0.0209","21.6","8.82","7.24","15","mg/L","否","--------"]
["如皋市丁堰污水处理有限公司","污水排放口","总汞","05-06","0.0209","21.6","--------","<0.00004","0.001","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","六价铬","05-06","0.0209","21.6","--------","<0.004","0.05","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","悬浮物","05-06","0.0209","21.6","--------","8","10","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总铬","05-06","0.0209","21.6","--------","<0.004","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","氨氮（NH3-N）","05-06","0.0209","21.6","7.99","0.742","5;8","mg/L","否","--------"]
["如皋市吴窑城镇建设服务有限公司","污水排放口","氨氮（NH3-N","05-27","0.02472","23.2","21.4","0.126","5;8","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总镉","05-27","0.02472","23.2","--------","<0.006","0.01","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","05-27","0.02472","23.2","--------","1.4","10","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总砷","05-27","0.02472","23.2","--------","0.0039","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","石油类","05-27","0.02472","23.2","--------","<0.06","1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总汞","05-27","0.02472","23.2","--------","<0.00004","0.001","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总铬","05-27","0.02472","23.2","--------","0.008","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","六价铬","05-27","0.02472","23.2","--------","<0.004","0.05","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","化学需氧量","05-27","0.02472","23.2","71","7","50","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总铅","05-27","0.02472","23.2","--------","<0.07","0.1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总氮（以N计）","05-27","0.02472","23.2","23.9","0.94","15","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","悬浮物","05-27","0.02472","23.2","--------","9","10","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","动植物油","05-27","0.02472","23.2","--------","0.07","1","mg/L","否","--------"]
[null,"污水排放口","总磷（以P计）","05-27","0.02472","23.2","2.75","0.15","0.5","mg/L","否","--------"]
["江苏隆昌化工有限公司","排放池","总磷（以P计）","10-28","--------","--------","--------","0.03","8","mg/L","否","采样时废水未排"]
[null,"排放池","石油类","10-28","--------","--------","--------","<0.06","20","mg/L","否"]
[null,"排放池","苯胺类","10-28","--------","--------","--------","0.06","5.0","mg/L","否"]
[null,"排放池","pH值","10-28","--------","--------","--------","7.3","6~9","无量纲","否"]
[null,"排放池","五日生化需氧量（BOD5）","10-28","--------","--------","","1.2","300","mg/L","否"]
[null,"排放池","氨氮（NH3-N）","10-28","--------","--------","--------","0.058","45","mg/L","否"]
[null,"排放池","悬浮物","10-28","--------","--------","--------","7","400","mg/L","否"]
[null,"排放池","化学需氧量","10-28","--------","--------","--------","12","500","mg/L","否"]
[null,"排放池","总氮（以N计）","10-28","--------","--------","--------","7.18","70","mg/L","否"]
["南通硬邦邦纺织品有限公司","废水排放口","总氮（以N计）","08-27","0.002778","--------","--------","2.60","30","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","色度","08-27","0.002778","--------","--------","80","80","倍","否","浑浊、橙色、pH=7.6"]
[null,"废水排放口","氨氮（NH3-N）","08-27","0.002778","--------","--------","2.19","20","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","化学需氧量","08-27","0.002778","--------","--------","159","200","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","悬浮物","08-27","0.002778","--------","--------","49","100","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","硫化物","08-27","0.002778","--------","--------","0.058","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","总磷（以P计）","08-27","0.002778","--------","--------","0.78","1.5","mg/L","否","--------"]
[null,"废水排放口","苯胺类","08-27","0.002778","--------","--------","0.26","1.0","mg/L","否","--------"]
["如皋市富港水处理有限公司","湿地排口","总氮（以N计）","08-28","0.2077","32.3","--------","9.58","15","mg/L","否","--------"]
[null,"湿地排口","总磷（以P计）","08-28","0.2077","32.3","--------","0.03","0.5","mg/L","否","--------"]
[null,"湿地排口","化学需氧量","08-28","0.2077","32.3","--------","25","50","mg/L","否","--------"]
[null,"湿地排口","氨氮（NH3-N）","08-28","0.2077","32.3","--------","1.19","5;8","mg/L","否","--------"]